Kaliteli plastik olduğu için kırılmaz.

Esnektir montajı kolaydır.

Donatı korozyonunu önlemek için betona tam olarak gömülmelidir.

Pas payı ile, genellikle her tarafta yaklaşık 2 ila 3 cm kapsama ihtiyacı vardır.

Böylece pas payı elemanı ile donatı yaklaşık 2 ila 3 cm kadar kaldırılır ve dökülen betonun kalıcı ve ayrılmaz bir parçası haline gelir.

Böylece donatının herhangi bir parçasının sarkmasını önler ve dökülme sırasında gereken beton kapsamını en aza indirir.